**CN0016报警对讲终端使用说明**



CN0016报警对讲终端是专门为IPC、NVR、DVR、CN4216等设备设计的外接对讲设备，铝合金面板、金属底盒，适用于银行、学校等公共场的紧急报警对讲

**接口说明及相关参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 描述 |
| 1 | 12V+ | 12VDC供电电源正 |
| 2 | GND | 电源负 |
| 3 | Ain | 音频输入正，接DVR等的音频输**出** |
| 4 | GND | 音频公共负 |
| 5 | Aout | 音频输出正，接DVR等的音频输**入** |
| 6 | NO | 常开，继电器干触点输出，跟随按键操作切换 |
| 7 | NC | 常闭 |
| 8 | C | 继电器公共端 |
| 9 | 外观 | 铝合金面板、金属底盒，防护级别IP54 |
| 10 | 按键 | 1个自带双色灯按键，绿色表示通电待机状态，红色表示按下键报警 |
| 11 | 喇叭 | 4Ω、3W |
| 12 | 消回音 | 全双工 |
| 13 | 尺寸 | 180\*105\*35mm |
| 14 | 功耗 | 20mA |